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1117 Budapest Dombóvári út 1.

20151101/101           1.kiadás
VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ 

SAL-101 Guruló járókeret

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által átvett gyógyászati segédeszközzel együtt átadott tájékoztatót szíveskedjen elolvasni és megőrizni, valamint szükség esetén – ezzel együtt – kiszolgáló helyünket felkeresni.
1.  Általános ismertetés
Az Ön által megrendelt SAL-101 négy keréken gördíthető, fékezhető, állítható magasságú járókeret a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet figyelembe vételével készült el, mely rendelet szerint 36 hónaponként jogosult 1 db eszközt rendelni, amennyiben a szakorvos indokoltnak látja.
2.  Felhasználási terület
A gördíthető járókeret alkalmazása azok számára jelent segítséget, akiknek a láb(ak) tehermentesítésére, járásbiztonságuk javítására van szükségük. A mozgássérült betegek rehabilitációján túl hasznos segítőeszköz lehet idős embereknek a mindennapi közlekedésnél, bevásárlásnál, stb.

3.  Szerkezeti felépítés
1. SAL101 járókeret

2. Ülőlap 

3. Kosár


4. Anatómiai fogantyú pár 
Figyelem: A fékek csak a bowdenek képen látható állapotában működnek megfelelően! Összecsavart állapotban előfordulhat, hogy a kerék megszorul!

4.  Használati útmutató

Szétnyitás: A járókeret alsó keretét húzza maga felé, a kereszt rudat teljesen nyomja le, míg be nem ugrik műanyag foglalatába. A Biztonsági zár rendszer kart  teljesen hajtsa le, hogy a keresztrúd biztonságosan rögzítve legyen.


Összecsukás: távolítsa el a kosarat. Oldja ki a fékeket, fordítsa oldalsó állásba a Biztonsági zár rendszer állítókarját és húzza felfelé a kereszt rudat.


Fogantyúk: fordítsa el a rögzítő csavarokat az óramutató járásával ellentétes irányba. Állítsa be a fogantyúkat a megfelelő magasságba és fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba, majd rögzítse a fogantyút. A másik fogantyút is állítsa be az elsővel megegyező magasságba. 


Bevásárló kosár: a bevásárló kosár a járókeret ülőkéjén található két tartókarra akasztható.

Ülőke: amennyiben használni akarja az ülőkét, leülés előtt a következőkre figyeljen: a járókeret egyenletes, szilárd talajon álljon, és a kerekek legyenek befékezve.
Figyelem: amennyiben a rögzítő csavarok helyzete nem lenne megfelelő, húzza kívülre a karokat, és állítsa az Önnek jobban megfelelő állapotba őket. A termék funkciót ezzel nem befolyásolja! Csak akkor használja a járókeretet, ha az megfelelően ki van nyitva!

Szennyezett, nedves, jeges vagy havas burkolaton nagy az elcsúszás és a fékerő csökkenésének veszélye. NE terhelje túl a járókeretet. 

Csak szilárd és egyenletes talajon használja a járókeretet! Kerülje a rácsokat, csatorna fedeleket!
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5.  Műszaki paraméterek
Súlya:



8 kg

Maximális terhelhetőség:
100 kg

A fékek  állíthatóak!

6. Karbantartás
Tisztítás: a járókeret semleges hatású, karcolásmentes mosószeres vízzel átitatott puha textildarabbal lemosható, majd szárazra törölhető. 

A csavarkötések esetleges fellazulása esetén azokat haladéktalanul meg kell húzni.

7. Garancia, szerviz
A termékre rendeltetésszerű használat mellett 1 év, vagy vényes vásárlás esetén a kihordási időnek megfelelő jótállást vállalunk.

Szervíz: SALUS GYÓGYPONT 2040 Budaörs Építők útja 2-4
8.  Megfelelőségi nyilatkozat
Termékünk, melyre a megfelelőségi nyilatkozat vonatkozik, teljes mértékben kielégíti az orvostechnikai eszközökről szóló, 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 1. mellékletében – I. osztályba sorolt eszközök – rá vonatkoztatható alapvető követelmények mindegyikét.

A tájékoztató utolsó felülvizsgálati dátuma: 2015. november 25.
